千兆2光24电 管理型PoE交换机
产品概述
此款PoE是我司自主开发的一款二层千兆管理型交换机，固定提供24个10/100/1000Base-T自适应的PoE网口和2个1000M SFP光口及1个CONSOLE口，24个PoE网口支持IEEE802.3 af/at以太网供电标准，每个PoE网口支持最大30W供电。
[bookmark: _GoBack]提供可视化的WEB管理界面，支持IPV4/IPV6管理，支持完备的安全防护机制、完善的ACL/QoS策略和丰富的VLAN功能，易于管理维护，支持多种网络冗余协议STP/RSTP/MSTP，支持工业ERPS环网功能，保障网络的稳定性；通过Web、CLI、SNMP、Telnet等网管方式，进行端口管理，端口流量控制，VLAN划分，IGMP、安全策略等多种应用业务配置，适合酒店、校园、园区，商超，景区、厂区宿舍及SMB中小型企业组建经济高效的网络。
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产品特点· 24个10/100/1000Base-TPoE网口，2个1000Base-X SFP光口；
· 端口缓存：支持4.1M端口缓存，视频存储不拥塞；
· 数据控制：支持802.3X全双工流控，支持网络风暴抑制；
· 冗余网络：支持STP/RSTP/MSTP，支持工业ERPS环网功能，保障网络的稳定性；
· 组播管理：支持IGMP Snooping V1/V2/V3；
· VLAN：支持IEEE 802.1Q VLAN，有效隔离广播域；
· QOS：支持COS\DSCP，4个队列，支持WRR\SP调度模式；
· 安全管理：支持ACL访问控制列表，支持802.1X，支持用户分级管理；
· 管理功能：支持CLI、WEB、SNMP管理方式；
· 监控维护：支持端口镜像，接口状态监控，日志管理；
· 采用金属外壳、内置电源设计，散热优良，保证产品长时间稳定运行。
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· 
· 
· 
· 
· 
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产品规格                                                              
	协议
	标准
	10Base-T，遵循IEEE 802.3
100Base-TX，遵循IEEE 802.3u
1000Base-T，遵循IEEE 802.3ab
1000Base-X，遵循IEEE 802.3z
流控，遵循IEEE 802.3x
环保，遵循IEEE 802.3az

	光口特性
	接口类型
	SFP光口：2个1000Base-X端口（兼容100M）

	
	传输速率
	1.25Gbps

	
	传输距离
	多模:550m/2km;单模:2/20/40/60/80/100km

	
	传输波长
	多模:850nm/1310nm,单模:1310nm/1550nm/1490nm

	网口特性
	接口类型
	RJ45网口：24个10/100/1000M Base-T网口(PoE\PoE+)

	
	传输速率
	10/100/1000Mbps自适应

	
	传输距离
	10Base-T: ≤100m（CAT3,4,5 UTP）
100Base-TX: ≤100m（CAT3,4,5 UTP）
1000Base-T: ≤100m（CAT3,4,5 UTP）

	交换性能
	转发方式
	存储转发（全线速）

	
	MAC地址表
	8K

	
	包缓冲区
	4.1M

	
	包转发率
	40.176Mpps@64byte

	
	背板带宽
	54G（无阻塞）

	Reset接口
	Reset按键1个（5-10秒）

	电源特性
	输入电压
	AC100~240V，

	
	设备功耗
	待机功耗：≤10W；整机功耗：≤300W/400W

	
	POE供电电芯
	802.3AF/AT(1/2+，3/6-)

	
	单口最高功率
	≤25.4W

	环境条件
	工作温度
	-20℃～60℃

	
	储存温度
	-10℃～85℃

	
	相对湿度
	5%～95%无凝结

	
	散热方式
	双风扇散热设计

	物理特性
	外观尺寸
	435×265×44mm

	
	设备重量
	净重3.1kg，毛重3.6kg

	指示灯
	端口灯端口灯(Link/Act)：绿色

	
	光口灯：绿色

	
	电源灯：绿色

	
	系统灯：绿色



软件规格

	项目
	功能

	监控功能
	可查阅设备型号、序列号、MAC、硬件版本、软件版本、系统时间、运行时间、CPU利用率、内存利用率等信息

	
	支持端口统计

	VLAN功能
	支持管理VLAN

	
	支持管理IP配置

	
	支持端口VLAN

	
	支持IP子网的VLAN

	
	支持MAC VLAN

	
	支持Voice VLAN

	
	支持GVRP

	端口功能
	支持端口配置

	
	支持端口聚合

	
	支持端口镜像

	
	支持端口限速

	
	支持端口隔离

	
	支持端口节能

	场景功能
	支持MAC配置（静态绑定和动态绑定）

	
	支持DHCP Snooping

	
	支持IGMP-Snooping、MLD Snooping

	
	支持LLDP配置

	
	支持QOS配置

	
	支持Jumbo Frame

	安全功能
	支持风暴控制

	
	支持ACL（基于IP、MAC、时间）

	
	支持防攻击（DOS，Icmp-echo）

	
	支持DHCP Snooping

	
	支持802.1X

	
	支持Radius认证

	环网功能
	支持STP

	
	支持RSTP

	
	支持MSTP

	
	支持ERPS

	故障诊断功能
	支持环路保护

	
	支持日志管理

	
	支持Ping检测

	
	支持路由跟踪

	
	支持线路检测

	设备管理功能
	支持HTTP/HTTPS

	
	支持TELNET

	
	支持SNMP

	
	支持RMON 

	设备维护功能
	支持系统时间（本地和NTP）

	
	支持账号管理（分级管理账号和口令保护）

	
	支持配置管理（配置导入、导出、恢复出厂设置）

	
	支持系统升级

	
	支持设备重启


产品尺寸
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产品应用
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